25.05.2022 r.

Opinia Wydziału Mostów Z-4 dla Koncepcji Programowej budowy drogi ekspresowej S52 Bielsko Biała – Głogoczów (BDI)

Uwagi ogólne:

1. Zgodnie z wymaganiami PFU pkt 2.1.16.3.13 na obiekcie należy wykonać jednostronny chodnik dla obsługi dla obiektów w ciągu dróg A i S (osobne symetryczne obiekty dla każdego kierunku). W przypadku obiektów dla dróg niższych klas (oba kierunki na jednym obiekcie) chodnik dla obsługi należy przewidzieć po obustronnie.
2. Zgodnie z wymaganiami PFU pkt 2.1.16.3.13 należy wykonać schody dla obsługi przy każdy, z końców obiektu, po obu stronach drogi w przypadku drogi dwujezdniowej lub po stronie chodnika w przypadku drogi jednojezdniowej.